Lufta element en instruktion

Om elementet är kallt upptill och varmt nedtill har du förmodligen luft i elementet. Maila styrelsen så får du låna en luftningsnyckel.

1. Leta reda på var luftventilen sitter. Den brukar sitta högt upp på i änden av elementet.

2. Sätt en mugg, handduk, ett glas eller liknande under ventilen du ska åtgärda.

3. Skruva varsamt tills du märker att luft börjar pysa ut, oftast räcker mindre än ett varv.

4. Så fort det börjar komma vatten i ett jämnt flöde är luften tömd och du bör dra åt igen. Detta kan ta allt från några sekunder till några minuter (Finns ingen luft i elementet kommer vatten komma omedelbart). Se till att ventilen nu är stängd.

5. Kontrollera att luftventilen inte läcker, men dra inte åt för hårt då du vill kunna öppna den vid ett senare tillfälle igen.

6. Klart! Gå nu vidare till nästa element och börja om från punkt 1.